***Сборно-разборная***

***Мобильная***

***Туалетная кабина***

***"ЕвроКомфорт"***

***с съемным баком 130л.***

Паспорт-инструкция

2019г

**Назначение**

Туалетная кабина предназначена для справления естественных надобностей человека в комфортных условиях при проведении массовых мероприятий, в парках и местах отдыха горожан, на рынках, в торговых зонах, в летних кафе, на строительных площадках, АЗС, садовых участках и пр.

**Описание изделия**

Туалетная кабина представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию из ударопрочного и морозоустойчивого полиэтилена низкого давления. Состоящую из основания с накопительным баком , четырех стеновых панелей из которых одна оборудована дверью, крыши .Кабина оснащена рукомойником с раковиной и вытяжкой для устранения запахов .Конструкция кабины рассчитана на многократное перемещение и транспортировку.

**Технические характеристики**

габаритный размер: 1200х1150х2500мм

вес: 80кг

объем накопительного бака не менее : 130 л.

**Указания по установке и эксплуатации.**

Туалетная кабина устанавливается на ровной твердой площадке размерами не менее 1,5х1,5 метра, вдали от источников открытого огня.

Туалетная кабина эксплуатируется в качестве общественного туалета на открытых площадках при температурном режиме от – 30 С до + 60 С.

Обслуживание туалетной кабины производится в соответствии с внутренней инструкцией эксплуатирующего предприятия, согласованной с органами Роспотребнадзора России. В туалетах применяется специальная технология химической обработки фекально-мочевых масс: в накопительный бак заливается рабочий раствор, приготовленный из дез.жидкости для биотуалетов и воды согласно инструкции.

Рекомендуемый перечень операций при обслуживании туалетной кабины: откачка фекально-мочевых отходов, мойка и чистка кабины, заправка бака рабочим раствором, обеспечение кабины туалетной бумагой, дезодорантами, сопутствующими предметами.

Очистка фекального бака (откачка отходов) осуществляться при заполнении фекального бака на 2/3 объема сотрудниками специализированных предприятий с применением спецмашин, оснащенных моечным и вакуумным оборудованием или **ручным опорожнением , путем снятия** **бака накопителя с основания**.

Слив наполненного фекального бака спецмашины производится водителем-оператором в точки сброса, согласованные с отделами канализационных сетей водоканала.

В зимнее время необходимо обеспечивать своевременную очистку пола кабины и крышки бака от снега и льда, а также применять специальные рекомендованные санитарные жидкости зимний, предотвращающие смерзание содержимого бака. В случае замерзания фекальных масс туалетной кабины необходимо поместить в отапливаемое помещение для дальнейшего размораживания содержимого приёмного бака и обслуживания кабины.

Туалетную кабину хранят в собранном или разобранном виде в крытых сухих не отапливаемых помещениях или в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

**Гарантия**

Производитель гарантирует соответствие туалетной кабины эксплуатационным характеристикам, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение 12 месяцев с даты ее продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, срок гарантии отсчитывается с даты отгрузки туалетной кабины, согласно товарных накладных.

Производитель гарантирует ремонт или замену изделия и/или деталей этого изделия, при наличии дефектов, возникших по вине производителя.

Гарантия не поддерживается в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;

- нарушения правил транспортировки и погрузо-разгрузочных работ изделия;

- воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя или небрежным отношением, действиями третьих лиц, актами вандализма;

- внесения изменений в конструкцию изделия без согласования и одобрения производителя;

Комплектность.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Колличество,шт |
| 1 | Передняя панель с дверью | 1 |
| 2 | Правая панель | 1 |
| 3 | Левая панель | 1 |
| 4 | Задняя панель | 1 |
| 5 | Основание | 1 |
| 6 | Крыша | 1 |
| 7 | Бак накопитель | 1 |
| 8 | Рукомойник | 1 |
| 9 | Ручка дверная | 1 |
| 10 | Раковина | 1 |
| 11 | Крючок-вешалка | 1 |
| 12 | Бумагодержатель | 1 |
| 13 | сиденье | 1 |
| 14 | Пружина | 1 |
| 15 | ушко | 2 |
| 16 | Винт М5х20 | 77 |
| 17 | Шайба М5 | 154 |
| 18 | Гайка М5 | 77 |
| 19 | Шуруп 6х40 | 16 |
| 20 | Шайба М6 | 16 |
| 21 | Шуруп 3,5х40 | 10 |
| 22 | Сифон для раковины | 1 |

**Инструкция по сборке туалетной кабины**.

Сборку душевой кабины производят два человека на ровной твердой площадке.

1. Распаковать упаковку.

2. При стыковать к передней панели правую стенку (стенки промаркированы изнутри ), совместить крепежные отверстия и скрепить панель при помощи винтов М5х20 из комплекта. Затем аналогично прикрепляются левая и задняя панели.

|  |  |
| --- | --- |
| Схема сборки панелейC__Users_mihail_Documents_кабина Model (1).jpg | Схема крепления панелей  уз 2.jpg |

3. Установить бак накопитель на основание .

4. Установить собранные стенки на основание до упора, в направляющие основания. Прикрепить панели через существующие отверстия к основанию шурупами 6х40.

|  |  |
| --- | --- |
| схема установки панелей на основаниеуз 12.jpg | Места крепления панелей к основанию  уз 13.jpg |

5. Установить на собранные панели сверху крышу . Просверлить через существующие отверстия в кромке крыши ответные отверстия диаметром 5 мм по периметру стенок кабины. Скрепить крышу с стенками при помощи винтов М5х20 из комплекта.

схема установки крыши .



6. Прикрутить винтами М5х20 дверную ручку к двери.

7. Установить пружину двери.

8. Прикрутить винтами М5х20 крючок -вешалку и бумагодержатель к правой панели.

9. Прикрутить раковину и умывальник винтами М5х20 к левой панели.

10. установить сифон на раковину.

11. При необходимости установить проушины для замка при помощи шурупов с пресс шайбой .

**ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

**НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: туалетная кабина**

**в собранном / разобранном виде (ненужное зачеркнуть)**

**ДАТА ПОКУПКИ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ШТАМП ТОГРУЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

**ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЕНО В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ, С ПАСПОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ОЗНАКОМЛЕН**

**ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**