***Сборно-разборная***

***Душевая кабина***

***"ЕвроКомфорт"***

***"стандарт"***

паспорт-инструкция

2019г

**Назначение**

Душевая кабина предназначена для проведения водных процедур в теплое время года на приусадебных , дачных и так. далее участках.

**Описание изделия.**

Душевая кабина представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию из полиэтилена низкого давления. Состоящую из основания с душевым поддоном , четырех стеновых панелей из которых одна оборудована дверью, крышей -баком для воды снабженного электронагревателем, душевой лейкой с краном и указателем уровня воды. Кабина снабжена вешалкой для одежды и шторкой для защиты вещей от намокания.

**Технические характеристики**


габаритный размер: 1200х1150х2750мм

вес: 90кг

Ёмкость бака: 120 литров

Мощность электронагревателя: 2 кВт.

**Устройство**

****

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Передняя панель с дверью |
| 2 | Правая панель |
| 5 | Поддон- основание |
| 6 | Крыша |
| 7 | Бак в комплекте с лейкой, указателем уровня воды и электронагревателем |
| 7а | электронагреватель |
| 7б | Душевая лейка с краном |
| 7в | Указатель уровня воды в баке. |
| 8 | Опорная рамка бака |
| 9 | Ручка дверная |
| 10 | Сифон сливной |
| 11 | Крючок-вешалка |
| 12 | Штанга шторки |
| 13 | Шторка |
| 14 | Заливной шланг |

**Указания по установке и эксплуатации.**

Душевая кабина устанавливается на ровной твердой площадке размерами не менее 1,5х1,5 метра, вдали от источников открытого огня. Сифон душевого поддона необходимо вывести в водоотводную канаву.

Заполнение бака водой производится путем подключения шланга на задней части кабины к водопроводу, либо заполняется вручную ведрами через заливное отверстие в крыше кабины. Уровень воды в баке контролируется по указателю уровня.

На электронагревателе выставляется желаемая температура воды ,затем электронагреватель подключается к электрической сети 220 вольт снабженной устройством защитного отключения. После нагрева воды в баке, электронагреватель отключить от сети. Можно принимать душ.

Не нагревайте воду в баке свыше 50°С. В **холодное время года , бак держите пустым.** Душевую кабину хранят в собранном или разобранном виде в крытых сухих не отапливаемых помещениях или в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

**Меры безопасности.**

**Внимание! Никогда не включайте электронагреватель при не заполненном водой баке. Не принимайте душ при включенном электронагревателе. Не пользуйтесь источниками открытого огня вблизи кабины. Излишне не нагревайте воду в баке во избежание получения ожогов.**

**Гарантия**

Производитель гарантирует соответствие душевой кабины эксплуатационным характеристикам, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение 12 месяцев с даты ее продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, срок гарантии отсчитывается с даты отгрузки душевой кабины, согласно товарных накладных.

Производитель гарантирует ремонт или замену изделия и/или деталей этого изделия, при наличии дефектов, возникших по вине производителя.

Гарантия не поддерживается в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа,эксплуатации и обслуживания изделия;

- нарушения правил транспортировки и погрузо-разгрузочных работ изделия;

- воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя или небрежным отношением, действиями третьих лиц, актами вандализма;

- внесения изменений в конструкцию изделия без согласования и одобрения производителя;

Комплектность.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Колличество,шт |
| 1 | Передняя панель с дверью | 1 |
| 2 | Правая панель | 1 |
| 3 | Левая панель | 1 |
| 4 | Задняя панель | 1 |
| 5 | Поддон- основание | 1 |
| 6 | Крыша | 1 |
| 7 | Бак в комплекте с лейкой, указателем уровня воды и электронагревателем | 1 |
| 8 | Опорная рамка бака | 1 |
| 9 | Ручка дверная | 1 |
| 10 | Сифон сливной | 1 |
| 11 | Крючок-вешалка | 1 |
| 12 | Штанга шторки | 1 |
| 13 | Шторка | 1 |
| 14 | Заливной шланг в комплекте с хомутами | 1 |
| 15 | Пружина | 1 |
| 16 | ушко | 2 |
| 17 | Винт М5х20 | 88 |
| 18 | Шайба М5 | 176 |
| 19 | Гайка М5 | 88 |
| 20 | Шуруп 6х40 | 16 |
| 21 | Шайба М6 | 16 |
| 22 | Саморез 4,8х70 | 6 |
| 23 | Саморез 4,8х16 | 6 |
| 24 | Шуруп 4х16 с пресшайбой сверло | 6 |

**Инструкция по сборке душевой кабины**.

Сборку душевой кабины производят два человека на ровной твердой площадке.

1. Распаковать упаковку.

2. При стыковать к передней панели правую стенку (стенки промаркированы изнутри в верхней части), совместить крепежные отверстия и скрепить панель при помощи винтов М5х20 из комплекта. Затем аналогично прикрепляются левая и задняя панели.

|  |  |
| --- | --- |
| Схема сборки панелейC__Users_mihail_Documents_кабина Model (1).jpg | Схема крепления панелей  уз 2.jpg |

3. Установить собранные стенки на поддон до упора, в направляющие поддона. Прикрепить панели через существующие отверстия к поддону шурупами 6х40.

|  |  |
| --- | --- |
| схема установки панелей на поддонУЗ 3.jpg | Места крепления панелей к поддону  уз 4.jpg |

4. Установить на собранные панели сверху крышу в комплекте с баком ,заливная горловина должна располагаться с сзади. Просверлить через существующие отверстия в кромке крыши ответные отверстия диаметром 5 мм по периметру стенок кабины. Скрепить крышу с стенками при помощи винтов М5х20 из комплекта.




схема установки крыши с баком.

5. Установить опорную рамку душевого бака изнутри кабины в плотную к баку. Просверлить через существующие отверстия в опорной рамке, ответные отверстия диаметром 5 мм по периметру стенок кабины и прикрепить при помощи винтов М5х20. Закрепить опорную рамку к металлическим профилям усилителей стенки самонарезающими винтами.

|  |  |
| --- | --- |
| Схема установки опорной рамки.  Вид с бокууз 6.jpg | Схема установки опорной рамки.  Вид спередиуз 7.jpg |

6. Прикрутить винтами М5х20 дверную ручку к двери.

7. Установить пружину двери.

8. Прикрутить винтами М5х20 крючок -вешалку в верхней части левой панели.

9. Установить штангу с шторкой в держатели на передней и задней панелях.

10. Надеть заливной шланг на штуцер в крыше и закрепить при помощи хомута.

11. При необходимости установить проушины для замка при помощи шурупов с пресс шайбой .

Ваша душевая кабина готова.

**ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

**НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: душевая кабина**

**в собранном / разобранном виде (ненужное зачеркнуть)**

**ДАТА ПОКУПКИ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ШТАМП ТОГРУЮЩЕЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

**ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЕНО В ПРИСУТСТВИИ ПОКУПАТЕЛЯ, С ПАСПОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ОЗНАКОМЛЕН**

**ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**